Beállítjuk a virtualboxot: **10GB merevlemez, 512MB memória, két hálózati kártya** /első: NAT, második: belső csatoló/

Feltelepítjük a szervert: **mindenhol a magyart választjuk**

elsődleges hálózati csatoló: **eth0**

DNS szerver: **nincs**

számítógép neve: **SERVER**

felhasználó neve: **Cica,** bejelentkezési név: **cica,** jelszava:

**Asd123**

mappa titkosítása: **nem**

partícionálás: **irányított – az egész lemez felhasználása**

proxy: **nincs**

frissítések: **nincsenek automatikus frissítések**

szerepkörök: **egyenlőre nem választunk semmit**

GRUB helye: **fő boot rekord**

Újraindítjuk a szervert és bejelentkezünk.

Beállítjuk a hálózati kártyákat:

szerkesztjük az ***interfaces*** fájlt: **sudo nano /etc/network/interfaces**

és a végére hozzáírjuk: auto eth1

iface eth1 inet static

address 210.210.210.1

netmask 255.255.255.0

Majd újraindítjuk a szervert: **sudo shutdown -r now**

Bejelentkezés után ellenőrizzük le a hálózati kártyák beállítását: **ifconfig**